**Общий вид котла до 2 МВт**



***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-1,0-6-115Mмм***

Габарит, мм

L- 3250 длина L1- 1900 B1- 1250 Диаметр газохода котла Ду300

B- 1635 ширина L2- 300 H1- 1785 Подвод, отвод воды Ду100 Ру10

H- 1840 высота L3- 1080 H2- 920 Предохранительные патрубки Ду40 Ру16

L4- 320 H3- 748 Дренажный штуцер Ду40 Ру10

L5- 2030 H4- 1380 Слив конденсата G3/4

L6- 2610 H5- 140 Масса котла без воды, тонн- 3,4

L7- 278

L8- 200