

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-20,0-10-150M, мм***

L- 8905 длина L1- 6000 B1- 3250 Диаметр газохода котла – Ду1100

B- 3800 ширина L2- 1070 H1- 4040 1. Подвод воды Ду400 Ру10

H- 4100 высота L3- 3225 H2- 2080 2. Патрубки под предохранительные

L4- 800 H3- 1680 клапана Ду150 Ру16

L5- 7145 H4- 2630 3. Отвод воды Ду400 Ру10

L6- 8515 H5- 280 5. Смотровой люк

L7- 175 6. Дренажный штуцер Ду50 Ру10

L8- 850 7. Слив конденсата G3/4

8. Масса котла без воды, тонн- 53,7