

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-6,0-10-150M, мм***

Габарит, мм

L- 5644 длина L1- 4000 B1- 1980 Диаметр газохода котла – Ду650

B- 2470 ширина L2- 869 H1- 2645 1. Подвод воды Ду250 Ру10

H- 2681 высота L3- 2569 H2- 1350 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 600 H3- 1025 клапана Ду100 Ру16

 L5- 3919 H4- 1700 3. Отвод воды Ду250 Ру10

 L6- 5193 H5- 145 5. Смотровой люк

 L7- 220 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L8- 604 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 12,6