

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-7,0-6-115M, мм***

Габарит, мм

L- 5996 длина L1- 4300 B1- 2200 Диаметр газохода котла – Ду720

B- 2612 ширина L2- 869 H1- 2797 1. Подвод воды Ду250 Ру10

H- 2844 высота L3- 2478 H2- 1426 2. Патрубки под предохранительные

L4- 578 H3- 1103 клапана Ду100 Ру16

L5- 4396 H4- 1818 3. Отвод воды Ду250 Ру10

L6- 5535 H5- 145 5. Смотровой люк

L7- 228 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

L8- 564 7. Слив конденсата G3/4

8. Масса котла без воды, тонн- 13,47