

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-8,0-6-115M, мм***

L- 6384 длина L1- 4600 B1- 2410 Диаметр газохода котла – Ду800

B- 2740 ширина L2- 870 H1- 2940 1. Подвод воды Ду250 Ру10

H- 3005 высота L3- 2570 H2- 1640 2. Патрубки под предохранительные

L4- 650 H3- 1165 клапана Ду100 Ру16

L5- 4690 H4- 1905 3. Отвод воды Ду250 Ру10

L6- 5935 H5- 280 5. Смотровой люк

L7- 230 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

L8- 600 7. Слив конденсата G3/4

8. Масса котла без воды, тонн- 17,2